##################################################
#Project Name    : amradio_recorder
#File Name       : amradio_recorder_(date)
#Encoding        : python3.9(inclueding GRC3.8)
#Creation Date   : 2021.12.9
#
#Copyright c 2021 falconblog.org. All rights reserved.
#
##################################################

amradio recorder使い方

◯動作環境
Windows10
USBチューナのドライバーはzadigがインストール済み
動作確認チューナー：RTL2832, RTL-SDR.COM blog V3, HackRF one(firmware 2018.01)
日本国内専用ですが海外放送でも受信出来ると思います。

◯基本的な使い方
お持ちのUSBチューナーにあったbatファイルを起動してください。
実行するとスペクトラムアナライザのウィンドウが表示がされて受信開始になります。
終了はWindowを閉じるか、コマンドウインドウでCtrl+Cを入力します。

注記：
SDR-RTL.COMはdirect sampling mode時にアンプが機能しません。

◯exeファイルの使い方
コマンドラインより以下の形式で設定します。

$ amradio_tuner_01.exe <device arg.>

オプションの説明
exe以降のオプションは正しく入力してください。
プログラムでは引数の数をチェックしているだけですので間違って入れると異常終了になります。

- device arg.: 受信に使うSDRを指定します。
 ex.
　RTL-SDR.COM V3(Q input direct sampling mode)：rtl=0,direct_samp=2 
 HackRF: hackrf=0

◯ソースファイルについて
本プログラムはGPLv3に基づきソースファイルを添付しています。
exeへのコンパイル環境はGNURadio3.8(Python3.9)です。

◯ご要望等
ご要望等は以下HPのお問い合わせよりお知らせいただければ幸いです。
HomePage: https://falconblog.org

Copyright c 2021 falconblog.org. All rights reserved.